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[bookmark: _Hlk513031814]Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou 

Č. sp.: S2020/00482


[bookmark: _Hlk55305598]Príloha č. 5 (príloha č. 1 Kúpnej zmluvy)
Špecifikácia zariadení s vizualizáciou
Názov zákazky:  „Vybavenie kuchyne MŠ Čičava 1“


	Položka
	Tech. požiadavky
	Vizualizácia
	Výrobca
	Typ
	Počet
	Poznámka

	1
	Konvektomat elektrický 10 x GN 1/1
Rozmer: 920x906x1030 mm
Príkon elektro: 17,3 kW
Kapacita nádob: 10 x GN 1/1 alebo 20 x GN 1/2
Napätie: 400 V
Pečenie v °C od 10 do 300 °C
Pečenie v % od 0 do 100 %
Kombinácia v °C od 30 do 250 °C
Kombinácia v % od 10 do 90 %
Para v °C od 30 do 125 °C
1. Krytie IPX5 proti vode
2. Možnosť manuálneho varenia
3. 6 programov v 3 krokoch
4. RDC parný generátor – dokonalá para
5. UR2 nastavenie vlhkosti
6. AWC reverzný ventilátor
7. 2 rýchlostný ventilátor
8. PTM kontrola teploty počas varenia
9. Tlačidlo pre reset alarmu
10. Dvere s dvojitým zasklením
11. Halogénové osvetlenie komory
12. Možnosť vákuovej sondy KSFMS
13. Umývanie komory SC2
Možnosť doplnenia vpichovej sondy
	[image: ]
	
	
	1
	

	1A
	Podstavec pod konvektomat 10 x GN 1/1, 800x600x600 mm
so zásuvmi pre gastronádoby
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
Materiál: nerez
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	1B
	Zmäkčovač vody automatický 
rozmer: 245x450x440mm
príkon elektro: 4 W/230V
objem: 8 l
maximálny odporúčaný prietok: 1400 l/h
vstupná teplota vody 8 - 25°C
elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou
signalizáciou nedostatku soli
regenerácia tabletovou soľou
nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne
automatický program dezinfekcie živice
zabudovaný by-pass mixer
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	2
	Kotol plynový 140 L
Rozmer: 80x92x90 cm
Príkon plyn: 24 kW
Príkon elektro: 0,001 kW
Napätie: 230 V
Nepriamy ohrev
Pripojenie plynu: 1/2"
Pripojenie vody: sv+tv 1/2"
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	3
	Panvica plynová 85l
objem vane: 85 litrov
rozmer vane: 710x610x205 mm
príkon plyn: 20 kW
príkon elektro: 0,05 kW
elektrické zapaľovanie
prevádzková teplota: 60°C až 300°C
špeciálna nerezová vaňa vhodná
na vyprážanie tak aj na varenie a dusenie
hrúbka dna: 10 mm
6 špeciálnych nerezových horákov
s úsporou energie až 20 %:
rýchlejšie ohriatie povrchu
zlepšenie energetickej účinnosti
väčší výkon vďaka špeciálnemu vyhrievaniu povrchu
rovnomerné vyhrievanie povrchu
vrchná nerezová doska s hrúbkou 2 mm
- úprava Scotch Brite
napúšťanie vody pomocou tlačidla
manuálne sklápanie
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	4
	Sporák kombinovaný 
Počet horákov:4
Príkon plyn horákov:34 kW
Prevedenie horákov: liatinové
Prevedenie rúry: elektrická teplovzdušná
2 x ventilátor v rúre
Príkon elektro rúry:8 kW
Príkon plyn rúry:----
Kapacita rúry:GN2/1
Pripojenie plynu: 1/2"
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	5
	Nástenný odsávač pár 
2x vrchný vývod ø310 mm
Materiál: nerez
Výška: 450 mm
Vertikálne nerezové tukové filtre 400x400mm
Miska na odvod kondenzátu
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	6
	Umývací stôl s policou 
 1200x700x850/900 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm
Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška stola 900 mm
spodná polica vo výške 200 mm
lisovaný drez 500x400x250 mm vpravo
výrez pre batériu
Materiál: nerez
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	7
	Umývací stôl s policou 1200x700x850/900 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm
Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška stola 900 mm
spodná polica vo výške 200 mm
lisovaný drez 500x400x250 mm vľavo
výrez pre batériu
Materiál: nerez
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	8
	Umývací stôl 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm
Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška stola 900 mm
spodná polica vo výške 200 mm
lisovaný drez 500x400x250 mm vľavo
výrez pre batériu
Materiál: nerez
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	8A
	Polica nástenná 1200x350 mm
šírka police 350 mm
nastaviteľný rozostup medzi policami po 75 mm
Materiál: nerez
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	9
	Chladnička podpultová 
rozmer: 554x623x850 mm
objem: 154 l
chladenie: statické
spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
chladivo: R600a
materiál poličiek: plast
povrchová úprava: biela
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	10
	Univerzálny robot 60L 
Rozmery: 570 x 1070 x 1140 mm
Napätie: 400 V
Motorický zdvih: áno
Počet prevodových stupňov: 3
Príkon elektromotora: 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW
Veľkosť kotlíka: 60 l
Krytie IP 34
Váha: 330 kg
Motorický zdvih - zásadná úspora námahy a lepšia bezpečnosť práce
Mechanický spínač ochranného krytu kotlíka-záruka bezpečnosti
Príslušenstvo v cene:
redukčný nosič, kotlík, hák, miesač, metla, vozík, podstavec
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	10A
	Príslušenstvo 30 litrov
 kotlík, hák, miešač, šľahacia metla, vozík, podstavec, redukčný nosič kotlíka
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	11
	Pracovný stôl s bukovou doskou, zásuvkami a policou 1200x700x850/900 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška stola 900 mm
spodná polica vo výške 200 mm
šírka zásuvky 450 mm
počet zásuviek: 2
Materiál: nerez
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	12
	Pracovný stôl  1200x700x850/900 mm
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška stola 900 mm
priestor pre podstolovú chladničku !
hrúbka pracovnej dosky: 50 mm
Materiál: nerez
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	12A
	Polica nástenná 1200x350 mm 
šírka police 350 mm
nastaviteľný rozostup medzi policami po 75 mm
Materiál: nerez
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	13
	Chladnička podpultová 
rozmer: 554x623x850 mm
objem: 154 l
chladenie: statické
spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
chladivo: R600a
materiál poličiek: plast
povrchová úprava: biela
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	14
	Ohrevný stôl na  1500x700x900 mm 
štandardne vyrábané bez zadného lemu
hrúbka pracovnej dosky 50 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
Zváraná vaňa, polica
ventil (½”) na napúšťanie a vypúšťanie vody
Napájanie: 2,1 kW/230 V
regulácia teploty: 0-90°C
zváraná vaňa pre 4x GN1/1-200 mm
Materiál: nerez
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	15
	Predumývací stôl 
1300x750-760x880 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky
hrúbka spádovanej pracovnej dosky
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
lisovaný drez 500x400x250 mm vpravo
výška stola 880 mm
výrez pre batériu
Materiál: nerez
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	15A
	Sprcha tlaková do stola 
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu
úchyt do steny
celková výška: 1100 mm
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	16
	Umývačka priebežná na biely riad 
rozmer: 75x72x192 cm
príkon: 6,75 kW
napätie: 400 V
použitie: taniere, poháre, šálky, podšálky, príbory
rozmer koša: 50x50 cm
ovládanie: digitálne
dĺžka cyklu: 2,3,4 minúty
spotreba vody na cyklus: 3,5 l
vstupná výška dverí: 42 cm
objem vane: 42 l / príkon vane: 4 kW
objem bojlera: 8,2 l / príkon bojlera: 6 kW
príkon umývacej pumpy: 0,75 kW
príslušenstvo:
2 x kôš na taniere
1 x kôš na poháre
1 x kôšík na príbory
možnosť objednať:
dávkovač na umývací prostriedok
odpadové čerpadlo
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	16A
	Dávkovač umývacieho prostriedku pre umývačky
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	16B
	Zmäkčovač vody automatický 
rozmer: 245x450x440mm
príkon elektro: 4 W/230V
objem: 8 l
maximálny odporúčaný prietok: 1400 l/h
vstupná teplota vody 8 - 25°C
elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou
signalizáciou nedostatku soli
regenerácia tabletovou soľou
nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne
automatický program dezinfekcie živice
zabudovaný by-pass mixer
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	17
	Odoberací stôl s policou  1200x750-760x880 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky
Hrúbka spádovanej pracovnej dosky 50 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
plná polica vo výške 200 mm
výška stola 880 mm
Materiál: nerez
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	18
	Regál s plnými policami  1700x700x1700 mm
štandardná výška regálu 1700 mm
4x plná polica s výstuhou
maximálne zaťaženie police 80 kg
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
spodná plná polica vo výške
Materiál: nerez
	[image: ]
	
	
	1
	
	
	70,00
	350,00
	420,00

	19
	Dvojdrez zváraný 1300x700x850/900 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
hrúbka pracovnej dosky 50 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška drezu 900 mm
2 zvárané vane hlboké 250 mm
výrez pre batériu
Materiál: nerez
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	19A
	Sprcha tlaková do stola 
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu
úchyt do steny
celková výška: 1100 mm
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	20
	Pracovný stôl s prelisovanou doskou a policou  800x700x850/900 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška stola 900 mm
hrúbka prelisovanej pracovnej dosky: 50 mm
otvor s vovarenou rúrkou pre odtok zbytkovej vody
spodná polica vo výške 200 mm
Materiál: ner
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	21
	Výlevka kombinovaná s drezom  500x700x900 mm
odnímateľný rošt
páková batéria a sifóny súčasťou dodávky
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
možnosť výrezu pre batériu
Materiál: nerez
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	22
	Škrabka nerezová 20 kg 
rozmer: 800x750x950mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,75kW/400V
produkcia: 300kg/h
hmotnosť jednej náplne: 20kg
prevedenie: nerezová
príslušenstvo na objednávku:
-lapač šupiek a škrobu
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	22A
	Lapač šúp a škrobu pre škrabky 12,20,40 kg 
priemer: 320 mm
výška: 380 mm
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	23
	Drez zváraný 700x600x850/900 mm 
štandardne vyrábaný so zadným lemom
výška zadného lemu 40 mm
hrúbka pracovnej dosky 50 mm
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
výška drezu 900 mm
zváraná vaňa hlboká 250 mm
výrez pre batériu
Materiál: nerez
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	24
	Regál s plnými policami 1200x600x1700 mm
štandardná výška regálu 1700 mm
4x plná polica s výstuhou
maximálne zaťaženie police 80 kg
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
spodná plná polica vo výške
Materiál: nerez
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	25
	Regál s plnými policami  1000x400x1700 mm 
štandardná výška regálu 1700 mm
4x plná polica s výstuhou
maximálne zaťaženie police 80 kg
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
spodná plná polica vo výške
Materiál: nerez
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	26
	Regál s plnými policami  1000x400x1700 mm 
štandardná výška regálu 1700 mm
4x plná polica s výstuhou
maximálne zaťaženie police 80 kg
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
spodná plná polica vo výške
Materiál: nerez
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	27, 28
	Chladnička nerezová GN2/1 
Objem brutto: 521 litrov
Ventilovaná verzia
1x dvere
Prevedenie: nerez AISI 304
Vylisované zásuvy vnútornej komory - maximálna hygiena
Vnútorný rošt: GN 2/1 - 53x65 cm - 3 ks
1x kompresor s chladiacou kvapalinou R600a
Automatické odmrazovanie
Ovládanie: 1x digitálny panel
Prevádzková teplota: -2 až +8°C
Okolitá teplota do: +43°C
Príkon elektro: 0,43 kW
Napätie: 230 V
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	29
	Mraznička nerezová GN2/1
Rozmer: 68,4x80x204 cm
Objem brutto: 521 litrov
Ventilovaná verzia
1x dvere
Prevedenie: nerez AISI 304
Vylisované zásuvy vnútornej komory - maximálna hygiena
Vnútorný rošt: GN 2/1 - 53x65 cm - 3 ks
1x kompresor s chladiacou kvapalinou R600a
Automatické odmrazovanie
Ovládanie: 1x digitálny panel
Prevádzková teplota: -20 až -10°C
Okolitá teplota do: +43°C
Príkon elektro: 0,75 kW
Napätie: 230 V
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	30
	Chladnička statická 
Určená pre: jedálne, hotely, reštaurácie, bary
Rozmer: 600x600x1590 mm
Objem: 360 l
Príkon: 0,20 kW
Napätie: 230 V
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
Spôsob chladenia: statické
Prevedenie vonkajšie: biele
Prevedenie dverí: plné
Prevedenie vnútorné: biele
Teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +10°C
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší
Typ ovládania: mechanické
Počet poličiek: 6
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V ...................................................... dňa ...................................


......................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej
osoby a odtlačok pečiatky
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