Ponuka
Názov zákazky: Merač rýchlosti vozidiel
Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................
Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................
IČO predkladateľa ponuky: ................................
E mail predkladateľa ponuky: ................................
Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................
Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................
Ponúkame tento tovar:

	P.Č.
	Názov tovaru
	 Obchodné meno ponúkaného tovaru
	Typové označenie ponúkaného tovaru 
	Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov

	1.
	Merač rýchlosti vozidiel 
	 
	 
	 


	P.Č.
	Minimálne technické požiadavky 
	Požadovaná hodnota verejným obstarávateľom
	Hodnota ponúkaná dodávateľom

	1.
	skelet z nerezovej ocele
	áno
	 

	2
	antivandal prevedenie 
	áno
	 

	3
	zariadenie musí byť certifikované a mať označenie CE 
	áno
	 

	4
	dosah merača rýchlosti
	minimálne 150 m presnosť minimálne  +/- 1,5 km/h
	 

	5
	výška displeja 
	 číslice minimálne 230 mmm červenej farby
	 

	6
	výstražný nápis jednoriadkový
	riadok minimálne 95 mm 
	 

	7
	rozmery 
	minimálne 780x650  mm
	 

	8
	automatická regulácia svietivosti
	áno
	 

	9
	možnosť dobíjania zo siete verejného osvetlenia nočný prúd, cez deň akumulátor minimálne 12V
	áno
	 

	10
	montáž a skúšky funkčnosti
	áno
	 

	11
	varovná funkcia radaru programovateľná
	áno
	 

	12
	 umiestnenie na stĺpe verejného osvetlenia alebo samostatnom stĺpe 
	áno
	 

	13.
	vrátane dopravy 
	áno
	 

	14.
	zariadenie s možnosťou záznamu 
	áno
	 

	15.
	štatistický modul pre merače rýchlosti  
	 minimálne priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, celkový počet vozidiel za hodinu, počet vozidiel , ktoré prekročili rýchlosť, počet vozidiel, ktoré dodržali rýchlosť,
	 

	16.
	zálohovanie 
	min. 240 dní
	 

	17.
	možnosť bezdrôtového sťahovania dát
	áno
	 

	18.
	napájací zdroj umiestnený v samostatnej skrinke
	áno
	 

	19.
	napájanie všetkých meračov z verejného osvetlenia 
	áno
	 

	20.
	rozsah merania rýchlosti 
	min. 15 až 180 km/h
	 

	21.
	minimálne  jeden nápis
	„Spomaľ"
	 

	22.
	Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané (nie rapasované
	áno
	 

	23.
	Záručná doba 
	minimálne 12 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu plnenia
	 


Dátum vypracovania ponuky: ................................
Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 30.11.2020, uvedenie predkladateľ ponuky)
Návrh ceny:
	P.Č.
	OZNAČENIE
	M. j.
	POČET m. j.
	JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH
	CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH

	1.
	Dodávka, montáž a aktivácia meračov rýchlosti vozidiel 
	ks
	2
	 
	

	
	
	
	
	Spolu bez DPH
	

	
	
	
	
	DPH 20%
	

	
	
	
	
	SPOLU S DPH
	


V ................................
Vypracoval: ....................................
